**附件五**

**消防安全設備自行檢查紀錄表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **實施人員** |  | | | | | |
| **設備內容** | **檢 　查 　重 　點** | | | **檢查結果** | | **日期** |
| **滅火器** | **1.放置於固定且便於取用之明顯場所。**  **2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。**  **3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。**  **4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。**  **5.無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物）。** | | | **□符合** **□不符合**  **□符合 □不符合**  **□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合** | |  |
| **室內消防栓** | **1.消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。**  **2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。**  **3.紅色幫浦表示燈保持明亮。**  **4.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。** | | | **□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合** | |  |
| **撒水設備** | **1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。**  **2.撒水頭無變形及漏水之情形。**  **3.送水口無變形及妨礙操作之情形。**  **4.制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。**  **5.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。** | | | **□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合** | |  |
| **火警自動警報設備** | **1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。**  **2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。** | | | **□符合 □不符合□符合 □不符合** | |  |
| **火警發信機** | **1.按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。**  **2.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。** | | | **□符合 □不符合□符合 □不符合** | |  |
| **緊急廣播設備** | **實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。** | | | **□符合 □不符合** | |  |
| **避難器具**  **(＊註 為便利範例之製作，故列出本項供參考，一樓應無設置避難器具之必要)** | **1.避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。**  **2.避難器具及其零件，無明顯變形、脫無等影響使用之情形。**  **3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。**  **4.下降空間暢通無妨礙下降之情形（如設置遮雨棚）。** | | | **□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合** | |  |
| **標示設備** | **1.無內部裝修，致影響辨識之情形。**  **2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。**  **3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。** | | | **□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合** | |  |
| **其它：** | | |  | | | |
| **防火管理人處置情形暨簽章** | | | **管理權人處置情形暨簽章** | | | |
|  | |  |  | |  | |
|  |  | |

**備 考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。**

**符號說明：“Ｏ”->符合安全規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。**